**Додаток**

**до умов проведення відкритого архітектурного бліцконкурсу на кращу проєктну пропозицію спортивно-тренувального комплексу на базі ДЮСШ№1 на
вул. Федьковича Юрія, 13**

**в місті Чернівцях, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради**

 **25.01.2022 № \_34/2**

**Детальні завдання та вимоги до конкурсного проєктування архітектурного бліцконкурсу на кращу проєктну пропозицію спортивно-тренувального комплексу на базі ДЮСШ №1 на вул. Федьковича Юрія, 13 в місті Чернівцях**

**1.** Вимоги до футбольного поля:

**1.1.** Передбачити розмір ігрового поля 105м на 68м, в разі відсутності можливості - передбачити мінімальні розміри 100-105м на 64-68м.

**1.2.** Передбачити покриття футбольного поля з штучного газону.

**1.3.** Бажано влаштувати три бігові доріжки з синтетичним покриттям навколо футбольного поля, але обов'язково не менше двох.

**2.** Обов'язковий мінімальний склад спортивних та допоміжних приміщень:

**2.1.** Розробити мінімум 4 роздягальні для команд спортсменів з душовими та санвузлами.

**2.2.** Розробити тренерську з роздягальнею, санвузлом та душовою.

**2.3.** Розробити роздягальню для арбітрів з окремим санвузлом та душовою.

**2.4.** Передбачити тренажерний зал.

**2.5.** Передбачити кімнату для спортивного інвентарю.

**3.** Розробити блок адміністративних приміщень з конференц-залом.

**4.** Передбачити гостьові номери для приїжджих спортсменів, тренерів та інших гостей (індивідуального та загального типу).

**5.** Розробити глядацький сектор з трибунами для глядачів.

Основний набір приміщень розмістити в об'ємі споруди поверховістю не більше двох поверхів + цокольний.

Забезпечити зручну комунікацію між зовнішніми та внутрішніми функціональними блоками, врахувавши потреби маломобільних груп населення.

 При розробці проєктних пропозицій необхідно врахувати вимоги до стадіону (отримання ним 2 або 1 категорії) відповідно до Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу, який буде наданий конкурсантам в електронному вигляді разом з вихідними даними.

**Секретар виконавчого комітету Сергій ДОБРЖАНСЬКИЙ**

**Чернівецької міської ради**

**Додаток 2**

**до умов проведення відкритого архітектурного бліцконкурсу на кращу проєктну пропозицію спортивно-тренувального комплексу на базі ДЮСШ№1 на вул. Федьковича Юрія, 13 в місті Чернівцях, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради**

 **25.01.2022 № \_34/2**

**Основні проєктні показники та уточнення до Конкурсних завдань архітектурного бліц-конкурсу на кращу проектну пропозицію розробки спортивно-тренувального комплексу на базі ДЮСШ №1 на вул. Юрія Федьковича, 13 в місті Чернівцях**

1. **Спортивна та глядацько-інформаційна зона.**

**Стадіон 1 категорії**

* 1. Розміри футбольного поля 100 х 64 м

**1.2**. 2-3 бігові доріжки по периметру футбольного поля для тренувань футболістів

**1.3.** Освітлення футбольного поля до 800 люксів

**1.4.** Паркінг min 20 м/місць

* 1. Мінімальна кількість глядачів – 200
	2. Мінімальна кількість VIP-глядачів – 50, в т.ч.
	3. Мінімум простору для роботи ЗМІ – 50 м2
	4. Простір для ТВ-камер min 4 м2
	5. Спортивні коментатори, місць – 2
	6. Парковка мікроавтобусів ТВ-трансляцій – 100 м2
1. **Спортивно-тренувальна зона**
	1. Командні роздягальні – 4. По 16 місць в кожній з можливістю блокування та отримання двох роздягалень на 32 місця, в кожній. При роздягальнях передбачити душові та санвузли, відповідно до вимог табл. 12, ДБН В.2.2-13-2003
	2. Кімната для тренерів на 4 робочих місця з душовою та санвузлом
	3. Приміщення роздягальні для арбітрів на 4 робочих місця з душовою та санвузлом
	4. Тренажерний зал на 20 місць
2. **Адміністративно-побутові приміщення**
	1. Два кабінети по 12-14 м2
	2. Конференц-зал на 30 місць
	3. Кімната спортінвентарю – 12 м2
	4. Кабінет лікаря з процедурною 12 м2 х 2
3. **Спортивно-готельна зона**

Передбачити 15 готельних номерів, в т.ч.

* 1. 2 номери з санвузлом в номері
	2. 13 номерів з санвузлами та душовими кабінами загального користування (по розрахунку)
1. **Об’ємно планувальні вимоги**
	1. Планування та поверховість спортивно-тренувального комплексу визначити проектом.
	2. Передбачити функціональний та візуальний зв'язок з парковою зоною та існуючою забудовою.